Séance du 18/12 :

Durant cette séance, j’ai réussi à remettre à l’heure l’horloge. J’ai essayé de faire sonner le buzzer à une heure donnée, mais il sonne directement et continuellement dès le téléversement du programme. Le problème étant que je n’arrive pas à « traduire » les variables contenant l’heure et les minutes. J’ai utilisé une fonction if ayant pour conditions now.hour( )=(une heure) et now.minute()=(un nombre) mais le console m’indiquait un problème de type de variable. J’ai donc introduit deux entiers a et b au début de la loop contenant respectivement l’heure et les minutes pour ainsi placer ces deux entiers dans la fonction if mais lors du téléversement le buzzer sonne immédiatement.

Sur la fin de séance, j’ai inséré le bouton poussoir dans le montage pour ainsi stopper le buzzer de sonner lorsqu’on appuie dessus.

Pendant les vacances, je vais donc me.concentrer essentiellement sur le réglage de l’heure à laquelle sonne le buzzer et aussi sur la mise en place du module i2c pour affiner le montage.